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福建省科学技术厅关于组织申报2026年度省科技重大专项定向项目高矿化度矿山水

绿色低碳短流程处理与资源化

关键技术研究的通知                                    
有关单位：

为立足我省技术与产业优势，加快解决资源环境领域的关键技术瓶颈，带动我省先进膜材料与高端环保装备产业升级发展。现发布相关项目定向申报指南，请按要求做好项目申报和推荐工作。

一、申报条件和要求

（一）项目名称：高矿化度矿山水绿色低碳短流程处理与资源化关键技术研究。

（二）项目牵头申报单位：福州大学未来技术学院，推荐单位：福州大学。

（三）项目实施年限：2026年10月—2028年4月，项目申请资助经费额度为500万元。

（四）申请者作为项目负责人同期主持和申请的省科技计划项目数原则上不超过1项（含省科技重大专项的专题项目，原科技重大项目/重点项目、区域发展项目、高校产学合作项目、对外合作项目、星火项目、引导性项目、软科学项目、创新战略研究项目、科技型中小企业技术创新资金项目、自然科学基金项目、STS项目，以及省属公益类科研院所基本科研专项、中央引导地方项目）。项目负责人应为实际主持研究工作的科技人员，在项目结束时年龄原则上不超过延迟退休后的法定退休年龄。

（五）申报单位、法人代表、项目负责人和课题组成员不得为失信被执行人，在国家科研诚信管理信息系统中不得有惩戒期内严重失信行为，在厅项目监督系统中不得有处罚时限未到期的科研诚信记录。项目申报单位及项目负责人应保证所提供申报项目信息、材料的真实性，并对信息虚假导致的后果承担责任。

    二、申报程序

    本批项目网上申报截止时间为2026年9月21日。推荐截止时间为9月28日。

    申报单位注册登录福建省科技计划项目管理系统网上填报《福建省科技重大专项专题立项建议书》申报材料。各推荐单位归口审查网上推荐。具体申报流程为：申报单位注册登录福建省科技计划项目管理系统(http://xmgl.kjt.fujian.gov.cn )─申报管理─增加项目申请书─选择对应指南代码和申请书─填报《福建省科技重大专项专题立项建议书》─上传有关附件资料（合作协议书等）。

    推荐单位通过省级项目推荐流程进行内部审核，并负责对申报材料进行网上推荐后，由申报单位通过项目管理系统打印纸质《福建省科技重大专项专题立项建议书》及相关附件材料一式8份，逐级签章后由推荐单位汇总，寄送省科技厅社发处。
    三、联系方式及其他事项

    在完成项目受理工作后，组织开展项目评审工作，并根据评审结果组织项目申报单位对项目申报材料进行完善。

    省科技重大专项专题实行科技报告制度，在项目实施和验收时须按要求呈交科技报告。

省科技厅：社发处 联系电话：0591-87883248            

平台处 联系电话：0591-87863003

              监督电话：0591-87310957
系统使用技术支持电话：0591-87882011 87862982

附件：科技重大专项申报选题表

                              福建省科学技术厅

                               2026年9月5日

   （此件主动公开）

附件

科技重大专项申报选题表 

指南代码2026YZ0112
	所属重大

专项名称

（重点产业）
	选题

方向
	选题方向重点内容

（技术难题和主要研发内容、攻关后预期技术目标、经济社会效益指标等，300字左右）
	申请资助经费额度
（万元）
	要求

	生态环境

保护与资源

循环利用
	高矿化度矿山水绿色低碳短流程处理与资源化关键技术研究
	一、研究内容

（一）发挥福建省碳化硅陶瓷膜技术与产业优势，对接闽宁协作及西部重点矿区高矿化度矿山水处理需求，开展碳化硅膜短流程预处理研究，突破高悬浮物、高硬度矿山水膜污染与结垢控制技术，并量化工艺单元、水力停留时间、占地和药耗优势。

（二）开展碳化硅膜—反渗透双膜耦合、浓水减量、分质回用和选择性分盐研究，实现水资源与盐资源协同回收。

（三）开发模块化撬装成套装备及智能控制系统，在宁夏等西部典型矿区开展工程示范，形成“福建研发制造—西部场景验证—全国复制推广”模式。
二、预期目标

（一）形成高矿化度矿山水绿色低碳短流程处理与资源化技术体系。碳化硅膜孔径20—200 nm可控，纯水通量≥600 L·m—2·h—1，反渗透脱盐率≥98%，出水溶解性总固体≤300 mg/L，溶解性总固体去除率不低于98%、总硬度去除率不低于90%，矿山水重复利用率≥75%。工艺流程缩短20%。处理出水满足《煤矿井水消防、洒水设计规范》（GB50383-2016）相关要求。

（二）开发300—1000 m3/d模块化撬装装备1套，建成中试示范工程1项；申请发明专利2项以上。 

（三）项目执行期内新增产值或销售收入≥500万元。
	500
	申报单位须对本专题的整体研发内容和目标进行申报
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  福建省科学技术厅办公室               2026年9月7日印发


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       











  


