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[bookmark: dispatchname]福建省科学技术厅关于组织申报2026年度省“揭榜挂帅（科技重大专项）”
项目的通知                                    
[bookmark: maindelivery]
[bookmark: MainBody]有关单位：
为深入贯彻习近平总书记来闽考察时的重要讲话精神，聚焦科技创新与产业创新深度融合，按照省委、省政府工作部署，深入推行“揭榜挂帅”等科研攻关机制，梳理我省重点产业发展中亟需解决的关键技术难题，大力推进关键核心技术攻关，强化技术标准研制，进一步提升重点产业自主创新能力和核心竞争力，加强科技安全支撑。省科技厅公开征集了2026年度省“揭榜挂帅（科技重大专项）”项目重大技术需求（难题），经过对相关选题和榜单的调研论证，凝练形成了2026年度省“揭榜挂帅（科技重大专项）”项目榜单（选题）。现将项目申报有关事项通知如下：
一、申报条件和要求
（一）2026年度省“揭榜挂帅”项目牵头揭榜单位应按照2026年度省“揭榜挂帅”榜单（详见附件1）所规定的项目建设内容、预期技术目标、时限等要求申报。2026年度省科技重大专项项目应按照“2026年省科技重大专项项目申报选题表”（详见附件2）所规定的要求申报。目标任务应明确具体，体现项目创新性，预期技术指标应量化可考核，在项目完成时能形成具有自主知识产权的技术成果和产业化指标。
项目研发内容（成果转化）不得多头重复申报，不得与国家有关部委和省直有关单位使用财政资金资助的已立项项目相同或类似，一经发现，取消立项并收回项目资助经费，按相关规定处理。揭榜（申报）单位需作出承诺“不存在多头申报和重复申报等情况，如有违反，本单位愿承担由此产生的一切法律责任及后果，并全额退还已获得的财政资助经费”。
（二）2026年度省“揭榜挂帅”项目的牵头揭榜单位必须与福建省需求单位（或转化成果持有方）联合申报项目，揭榜单位与福建省需求单位签订合作协议（或联合申报协议），揭榜单位负责技术攻关（成果转化），省内技术需求企业（成果转化企业）负责提供承诺的“揭榜挂帅”项目科研投入，且能够提供项目研发实施的支持和配套条件，在项目研发攻关成功后能率先在本单位应用并承接（转化）科技成果。产学研合作协议内容应包括对需求方和揭榜方于具体的责任和义务，包括项目任务分工、合作内容、知识产权权益归属，项目资助经费的分配等。鼓励省内外科研单位共同组建创新联合体与福建省需求单位联合申报项目。
省科技重大专项项目鼓励产学研联合申报，高等院校、科研院所牵头的项目原则上应有企业作为合作单位，企业牵头的项目一般应有高等院校或科研院所作为合作单位，合作单位一般不超过5个。产学研合作单位应签订合作协议，协议内容应包括项目研发任务分工、知识产权权益归属，项目资助经费的分配。
（3） 申请省科技厅资助经费不得超过榜单/选题表规定的申请资助经费额度，项目自筹经费与申请资助经费比例不低于1:1。省“揭榜挂帅”项目需求单位的出资承诺作为揭榜方联合申报项目及签订合作协议的重要参考。按照《福建省科学技术厅 福建省财政厅关于印发〈福建省级科技计划项目经费管理办法〉的通知》（闽科规〔2022〕8号）的要求，编制科技项目经费预算。若省科技厅实际资助经费未达到申请额度，项目申报单位或项目揭榜方应能与合作单位或需求单位协商，自筹解决差额部分。鼓励申报单位及合作单位共同投入。
“揭榜挂帅”成果转化项目资助金额按照不超过企业转化该项成果投入总金额的50%给予资助，最高额度不超过500万元。企业转化成果投入总金额包括企业实际支付给成果持有方的技术交易费用（不低于200万元，含200万元），以及企业为成果产业化投入的资金。
（四）省“揭榜挂帅”项目牵头揭榜单位为企业的，应符合下列条件：
1.必须是具有独立法人资格并具备科研开发能力和条件的规模以上企业或省级以上农（林）业产业化龙头企业（不含福建省计划单列市），软件等行业企业规模参照工业企业。规模以上工业企业须建有研发机构并开展研发活动。
2.2025年度研发费用占主营业务收入的比例应达2.5%以上，并提供能体现研发经费投入比例的企业研发经费投入结构明细表（格式下载网址：http://xmgl.kjt.fujian.gov.cn/）。高新技术企业可以提供有效的高新技术企业证书，不需要提供企业研发经费投入结构明细表。
（五）科技重大专项牵头申报单位为企业的，应符合下列条件：
1.必须是在推荐区域内（不含计划单列市）注册、具有独立法人资格并具备科研开发能力和条件的规模以上企业或省级以上农（林）业产业化龙头企业（不含计划单列市），软件等行业企业规模参照工业企业。规模以上工业企业须建有研发机构并开展研发活动。
[bookmark: _Hlk152767701]2.2025年度研发费用占主营业务收入的比例应达2.5%以上，并提供能体现研发经费投入比例的企业研发经费投入结构明细表（格式下载网址：http://xmgl.kjt.fujian.gov.cn/）。高新技术企业可以提供有效期内的高新技术企业证书，不需要提供企业研发经费投入结构明细表。为推动企业加大研发投入，夯实企业科技创新主体地位。我省推荐主管部门应将企业研发投入情况与科技资源配置紧密挂钩，对研发投入占比高于5%的或年度自主研发费用2000万元以上的企业，优先推荐申报。
（六）企业作为“揭榜挂帅（科技重大专项）”项目牵头申报单位的，当年度申报科技重大专项专题项目、区域发展项目、科技型中小企业技术创新资金项目（包括技术创新项目和创新创业大赛获奖项目）、星火项目、对外合作项目、引导性项目、院省合作项目、原STS项目、成果转化项目、中央引导地方科技发展项目和福厦泉国家自主创新示范区协同创新平台项目等项目时，只能申请其中1个项目。
（七）项目牵头申报单位不得有到期未验收的省科技计划项目。
[bookmark: _Hlk162603242]（八）项目负责人应为实际主持研究工作的科技人员，不得有到期未验收的省科技计划项目。企业牵头申报项目的项目负责人应为企业法定代表人或经授权的企业科技人员。项目负责人不得有在研的重大专项专题项目、区域发展项目、高校产学项目、对外合作项目、院省合作项目、原STS项目、引导性项目、成果转化项目、科技创新平台建设项目、中央引导地方科技发展项目、福厦泉国家自主创新示范区协同创新平台项目。项目负责人在项目结束时年龄原则上不超过延迟退休后的法定退休年龄。由企业牵头申报的项目，项目结束时负责人年龄可以放宽到65周岁。参与本批次“揭榜挂帅（科技重大专项）”项目榜单（选题）凝练和论证的专家，不得牵头或参与本人参加咨询论证项目的申报。
[bookmark: _Hlk152768054]各推荐主管部门、项目承担单位应推动整合优势创新团队，积极吸纳女性科研人员、青年科研人员，高技能科研人员等群体参与项目研发，支持青年科技人才“担大任”“挑大梁”。鼓励支持科技领军人才、有能力的女性科技人才、青年科技人才、高技能人才等作为项目负责人“揭榜挂帅”，领衔担纲承担任务。
（9） 项目牵头申报单位、法人代表、项目负责人及课题组成员不得是失信被执行人，不得有惩戒期内科研失信行为。项目申报单位及项目负责人应保证所提供申报项目信息的真实性，并对信息虚假导致的后果承担责任。
（10） 申报项目研发起始时间为2026年12月28日，项目研发攻关时限按照选题表/榜单要求，项目执行时间原则上不超过三年。
（11） 申请书相关附件：合作协议书、高新技术企业证书或企业研发经费投入结构明细表（加盖企业财务章）、体现经营收入的企业上年度利润表（加盖企业财务章）或省级以上农（林）业产业化龙头企业证书、省“揭榜挂帅（科技重大专项）”项目申报承诺书等。成果转化项目除以上材料外还需提供其他材料，详见成果转化项目榜单附件。
二、申报程序
本批项目网上申报时间为2026年11月4日至2026年11月17日（申报截止，超过时间将不能提交申请书）。推荐截止时间为2026年11月24日（系统关闭）。
申报单位注册登录福建省科技计划项目管理系统网上填报《福建省科技计划项目申请书》申报材料。设区市科技局、平潭综合实验区、高校、省直有关单位和中央在闽单位归口审查网上推荐。省外科研单位揭榜时，推荐单位请选择福建省科学技术厅。具体申报流程为：申报单位注册登录福建省科技计划项目管理系统(http://xmgl.kjt.fujian.gov.cn/ )─申报管理─增加项目申请书─选择对应指南代码和申请书─填报《福建省科技计划项目申请书》─上传有关附件资料（合作协议书、高新技术企业证书、企业研发经费投入结构明细表、体现经营收入的企业上年度利润表、省级以上农（林）业产业化龙头企业证书、省“揭榜挂帅（科技重大专项）”项目申报承诺书等）。
推荐单位通过省级项目推荐流程进行内部审核，上传项目现场调研核实意见表、推荐函以及项目汇总表，并负责对申报材料进行网上推荐后，由申报单位通过项目管理系统打印纸质《福建省科技计划项目申请书》及相关附件材料一式8份，逐级签章后由推荐单位汇总，报送省科技厅相关业务处。
三、联系方式及其他事项
在完成项目受理工作后，将统一组织项目查新、开展项目评审等工作，并根据评审结果组织项目申报单位对项目申报材料进行完善。
省科技重大专项专题实行科技报告制度，在项目实施和验收时须按要求呈交科技报告。
申报咨询联系方式：
高新处：联系电话 0591-87912017 87881293
农村处：联系电话 0591-87866133 87882948
社发处：联系电话 0591-87881503 87912231
科技服务处：联系电话 0591-87271671
平台处：联系电话 0591-87863003
监督电话： 0591-87310957
在系统使用过程中，有任何系统异常或技术上的问题（包括单位注册、科技人员注册出现异常）可与技术支持部门联系，联系电话：0591-87882011、0591-87862982。

附件：1.2026年度省“揭榜挂帅”项目榜单
2.2026年度省科技重大专项项目申报选题表
3. 省“揭榜挂帅（科技重大专项）”项目申报
承诺书



                            福建省科学技术厅
                            2026年11月3日
    （此件主动公开） 

附件1

2026年度省“揭榜挂帅”项目榜单
榜单一：面向高比例可再生能源的“风光氢储”多能互补微电网关键技术研究与示范（指南代码：2026HZ0121）
	重大技术需求（难题）
题目
	面向高比例可再生能源的“风光氢储”多能互补微电网关键技术研究与示范

	所属重大
专项
	可再生能源

	所属行业
领域
	新能源

	技术难题
性质
	☑ 需要外部科研力量帮助解决 □ 企业依靠自身力量能解决 

	揭榜方须完成或满足的内容

	技术难题和攻关内容（限500
字以内）
	氢能是应对高比例可再生能源电网跨日跨周调节需求的重要手段。但其发展仍存在电解制氢设备对波动电力适应性差、经济性不足；燃料电池等氢发电装备热电协同弱、响应滞后；系统多时间尺度机理不清、协同调控与长时经济运行策略不成熟等难题。
项目拟以高柔性、低成本“电-氢-电”转换设备研发为核心，以多层级智能协同控制为主线，形成高比例可再生能源微电网系统解决方案并开展示范应用。主要包括：1）研发低过电位高效稳定核心材料及高电密、低能耗电解堆，开发宽负荷、快响应电解制氢系统；2）构建基于氢-电转化的稳态发电与快速调节协同架构，突破氢-电转化装置余热高效利用、毫秒级功率调节与自适应切换技术，开发模块化高效氢电转换装置；3）建立电-氢-热多能动态耦合模型与分层协同控制体系，研究电化学储能与氢储能配合的分/时/多日/季节调节策略，提出风光氢储多能互补容量优化配置方法及与主网的交互策略；4）建设“风光氢储”多能互补微电网示范工程，验证离网/并网运行下的稳定性、消纳能力、综合能效与经济性。
成果可推广应用于工业微电网、海岛、园区和综合能源系统，在调峰调频、应急保供、备用电源和多能互补等方面发挥作用，形成可复制的电氢深度协同优化与调控方案。

	技术攻关后希望达到的预期技术目标（限500字以内）
	一、技术指标
1.电-氢转换装备技术：系统运行负荷范围5%-120%，额定工况直流能耗≤4.0kWh/Nm3，冷启动时间≤20min，升/降载速度≥10%In/s。
2.氢-电转换装备技术：系统综合能量效率≥50%；运行负荷范围为10%–100%额定功率。
3.能量管理系统：开发一套适应多种工况的电氢耦合微电网能量管理系统，并网工况下具备与电网灵活互动能力，响应电网调度指令误差≤2%，响应时间≤15秒；离网工况下实现母线电压偏差≤10%，频率偏差≤0.5Hz。
4.应用示范：编制储氢技术方案1份；验证可再生能源发电模式2种、电解水制氢技术3种、“氢-电”转换技术2种，其中可再生能源总装机规模不小于20MW，电解水总试验装机规模不小于5MW、氢电转换装置总试验装机规模不小于500kW；微电网清洁能源自给率达到90%以上，可靠运行时长≥1000h。
二、成果指标
1.研发可再生能源电氢耦合系统容量规划配置软件1套。
2.研发可再生能源电氢耦合系统多时间尺度仿真平台1套。
3.项目实施期间，申请专利与软著10项，发表核心期刊或EI检索论文5篇。
4.项目实施期间，制定标准2项。
三、经济效益指标
新增产值1000万元。

	时限要求
	2029年12月前完成

	以下信息供揭榜方参考
（揭榜方与福建省技术需求企业联合申报项目，技术需求企业也可以是榜单之外的同行企业）

	技术需求牵头企业（非排他性，可以多个）
	国网福建省电力有限公司
	单位性质

	
	
	□龙头企业 ☑骨干企业（□高新技术企业、□科技型企业）

	技术需求牵头企业联系方式
	邹艺超，18292885367

	有共同技术需求的同行企业（非排他性）
	序号
	单位名称
	单位性质

	
	1
	/
	□龙头企业 □骨干企业 （□高新技术企业、□科技型企业）

	
	2
	/
	□龙头企业 □骨干企业 （□高新技术企业、□科技型企业）

	研发资金投入预测
	（以揭榜方申报项目测算数据为准）
研发总预算初步预测：  1500  万元

	申请财政资金
	（不超过300万元）

申请省科技厅财政资金不超过： 300 万元

	企业出资承诺
	本企业愿意为该技术难题攻关提供研发资金不少于  500  万元。

企业名称：  国网福建省电力有限公司    

	企业期望产权归属（以双方实际签署合作协议为准）
	各方独立完成的研发成果及其知识产权归各自所有；合作共同研发所产生的知识产权由各方共同所有，具体权属和收益分配以各方实际签署的合作协议为准。未经各方一致书面同意，任何一方不得将核心知识产权擅自转让或许可给第三方。合作方须对知悉的他方技术秘密与商业秘密严格保密，不得向合作外的任何单位或个人泄露。

	企业承接转化后预期的经济、社会效益（限300字以内）
	经济效益方面，一是形成风光氢储多能互补微电网整体解决方案，加快技术产品转化，培育市场化盈利产品体系；二是通过电-氢转换设备对可再生能源和电网进行调峰，提升就地消纳水平，降低外送需求与备用电源投资；三是以绿电制氢降低用能成本，获取绿证、碳汇等环境权益，提升绿色竞争力。
社会效益方面，一是在福建开展多能互补微电网场景示范，促进电-氢转换实际应用，增强高比例可再生能源微电网系统韧性与应急保障，为能源安全与民生福祉提供可推广的综合解决方案；二是推动绿氢制备高端装备制造、能源软件等战略性新兴产业发展，培育本地产业集群；三是推动绿氢在高耗能产业应用，促进深度脱碳，形成可推广的技术与商业范式，加速能源结构转型。
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榜单二：港口装备智能自主作业及复杂工况下安全控制关键技术研究与示范应用（指南代码：2026HZ0122）
	重大技术需求（难题）
题目
	港口装备智能自主作业及复杂工况下安全控制关键技术研究与示范应用

	所属重大
专项
	海洋信息技术与智慧系统

	所属行业
领域
	海洋高新

	技术难题
性质
	☑ 需要外部科研力量帮助解决 □ 企业依靠自身力量能解决 

	揭榜方须完成或满足的内容

	技术难题和攻关内容（限500
字以内）
	港口是连接国民经济命脉与国家海洋强国战略的核心枢纽，智能化作业已成为港口发展的必然趋势。轮胎式集装箱起重机、轨道式门式起重机等移动搬运装备作为港口存量最大、应用最广的主力作业装备，其智能化水平直接决定了港口的运营效率、安全水平与国际竞争力。由于港口移动搬运装备作业空间跨度大、负载惯量大、环境扰动强，在港口雨雾、强光等复杂工况下，现有方案存在以下技术瓶颈：1）多视点感知精度不足，港口装备作业空间跨度大，多视点感知误差随观测尺度扩大而传播放大，且雨雾、强光等环境干扰易造成目标特征缺失，影响整机作业精度；2）柔性吊具稳定控制困难，吊起装置柔性绳驱系统呈显著的欠约束与强非线性特征，叠加不同负载效应与港口强横风干扰，造成其控制存在易摇摆、难对准等问题；3）港口移动搬运装备作业环境中人、机、物强动态交互，难以全面、及时评估安全裕度与风险边界，导致作业安全保障能力不足。为此，亟须突破港口移动搬运装备精准感知、刚柔耦合稳定控制与多层级风险主动防护等共性“卡脖子”技术。
项目拟面向港口移动搬运装备复杂工况自主作业需求，重点开展空间多视点全天候视觉定位、柔性吊起装置变负载控制和全过程自主作业安全防护三方面研究，系统提升装备在复杂环境下的精准感知、稳定作业和安全管控能力。

	技术攻关后希望达到的预期技术目标（限500字以内）
	一、攻关后要求达到的技术参数
1.空间多视点全天候视觉定位性能指标：
（1）作业场景覆盖中雨（24h降雨量10-25 mm）、大雨（24h降雨量25-50 mm）、大雾（海面能见度0.5-1 km）、浓雾（海面能见度0.2-0.5 km）、弱光（1-10 lx）、低照度（10-50 lx）、散射光（500-5000 lx）、强光（10000-30000 lx）等8类以上复杂作业工况；
（2）大车行走全时纠偏误差≤40 mm；
（3）集卡引导误差≤45 mm，集卡偏转角度检测误差≤0.5°；
（4）全型号箱体目标定位误差≤45 mm；
（5）系统定位处理时间≤50 ms。
2.柔性吊起装置变负载控制性能指标：
（1）覆盖全尺寸作业箱体，作业负载范围2.28-30.48吨；
（2）自动化运箱最大限速标准下，运箱全程摆动幅度≤30 mm；
（3）抓箱-对箱-叠箱时间≤180 s；
（4）本贝作业效率≥32 move/h；
（5）箱区及车道区全自动运行区间占比100%。
3.全过程自主作业安全性能指标：
（1）具备人、机、物强动态交互场景下的立体安全电子围栏预警与风险分级能力，作业区域识别范围覆盖港区作业人员、集卡、AGV/IGV、叉车、场桥/轨道吊、集装箱、锥桶、隔离栏、临时障碍物等不少于12类典型交互对象，动态目标检测率≥98%，连续跟踪丢失率≤2%；
（2）大车防撞识别种类≥10种，识别距离≥10 m，识别时间≤30 ms；
（3）覆盖集卡装卸防吊起情况≥80种，吊起轮胎离地检测高度≤400 mm，识别时间≤40 ms；
（4）运箱防碰箱系统识别时间≤50 ms，碰撞距离预测误差≤50 mm。
二、成果指标
申请发明专利≥8件，授权软件著作权≥5件，发表论文≥5篇。

	时限要求
	2029年12月前完成

	以下信息供揭榜方参考
（揭榜方与福建省技术需求企业联合申报项目，技术需求企业也可以是榜单之外的同行企业）

	技术需求牵头企业（非排他性，可以多个）
	福建省港口集团有限责任公司
	单位性质

	
	
	龙头企业 □骨干企业（□高新技术企业、、□科技型企业）

	技术需求牵头企业联系方式
	刘显民，13799792369

	有共同技术需求的同行企业（非排他性）
	序号
	单位名称
	单位性质

	
	1
	福建港口科技集团有限公司
	□龙头企业 骨干企业 （□高新技术企业、科技型企业）

	
	2
	福建电子口岸股份有限公司
	□龙头企业 骨干企业 （高新技术企业、科技型企业）

	研发资金投入预测
	（以揭榜方申报项目测算数据为准）
研发总预算初步预测： 1500 万元

	申请财政资金
	（不超过500万元）
申请省科技厅财政资金不超过： 500 万元

	企业出资承诺
	本企业愿意为该技术难题攻关提供研发资金不少于  1000  万元。
企业名称： 福建省港口集团有限责任公司     

	企业期望产权归属（以双方实际签署合作协议为准）
	各方独立研发所产生的知识产权归各自所有，共同研发所产生的知识产权归各方共同所有，相关利益分配比例由各方另行协商。各方有责任为合作中了解到他方的技术秘密及商业秘密保守机密，不得向合作之外其他任何单位或个人泄漏。任何一方不得擅自将共同拥有的知识产权向合作之外的单位或个人转让或泄漏。

	企业承接转化后预期的经济、社会效益（限300字以内）
	项目实施可推动港口装备由单机自动化向系统级智能化升级，累计装机≥10台（套），在不少于5个实际运营港口完成连续运行验证，预计可实现新增产值3000万以上，全面赋能我省智慧港口自主作业、安全管控和高效运营能力建设。相关成果可优先在厦门港、福州港等省内重要枢纽港口应用，有效带动港口装备智能化改造、智慧物流平台建设和港航数据服务升级，并促进省内传感器、智能控制、工业软件、系统集成和运维服务等上下游企业集聚发展。同时，依托福建面向海峡、联通东盟的区位优势，项目还可支撑本省企业拓展东盟及“一带一路”港航市场，增强福建港口装备、智能控制系统和数字化服务的外向型竞争力，进一步完善福建省智慧港口与海洋装备产业生态，为海洋经济高质量发展、区域就业和复合型人才培养提供持续支撑。







榜单三：自感知自决策新一代智能刀具系统研制及应用（指南代码：2026HZ0123）
	重大技术需求（难题）
题目
	自感知自决策新一代智能刀具系统研制及应用

	所属重大
专项
	关键基础核心零部件

	所属行业
领域
	高端装备制造

	技术难题
性质
	☑ 需要外部科研力量帮助解决 □ 企业依靠自身力量能解决 

	揭榜方须完成或满足的内容

	技术难题和攻关内容（限500
字以内）
	航空航天、汽车及高端装备等领域关键零件广泛采用高温合金、钛合金等难加工材料，其加工精度、表面完整性和质量一致性直接影响发动机叶盘、涡轮增压器叶轮等核心部件的服役寿命与安全可靠性。此类材料切削过程中存在刀具快速磨损、崩刃及颤振等问题，刀具状态和加工质量易发生突变。实现其高效高精加工面临以下技术难点：近切削区力、热、振动等多源信息难以实时获取；多物理场耦合下刀具磨损与加工质量演化难以准确预测；精度、效率、稳定性与刀具寿命等多目标相互冲突，难以自主决策；刀具结构难以由目标性能反向设计；各环节缺乏软件集成与工程验证，难以形成闭环。为此，拟开展以下技术攻关：
1.多模态传感器与刀具一体化设计技术。研究传感器在刀具内的布置与嵌入集成方法，在保证刀具刚度和切削性能的前提下，实时采集切削力、切削热和振动信息。
2.多物理场本构-神经网络耦合建模技术。将材料本构及热-力-振动耦合机理与神经网络结合，融合感知数据，建立刀具磨损与加工质量演化预测模型。
3.多目标优化与智能自主决策技术。以精度、效率、稳定性和刀具寿命为目标，建立多目标协同优化方法，实现工艺参数在线自主决策。
4.性能-结构逆向映射迭代优化设计技术。建立加工性能与刀具结构参数的逆向映射关系，通过迭代优化由目标性能反推刀具结构。
5.智能刀具软件开发及系统应用验证技术。开发集感知、预测与决策于一体的智能刀具软件，在叶盘、叶轮等典型零件加工中开展应用验证。

	技术攻关后希望达到的预期技术目标（限500字以内）
	一、攻关后要求达到的技术参数
1、面向高温合金典型车削/铣削精加工工况，研制完成一套“多模态原位监测—刀具磨损预测—实时自适应决策”于一体的智能刀具系统，形成配套监测分析与决策软件平台，形成配套监测分析与决策软件平台，平台系统能实现与机床数控系统、信号采集系统进行双向通讯。
2、实现切削力、温度、振动等关键状态量稳定在线采集。面向高温合金铣削与车削过程，现有多源传感采集关键状态量响应时在100ms–1s，项目实施后预计实现切削力、温度、振动等多源状态量稳定在线同步采集，关键状态信号端到端响应时间≤100ms。
3、面向高温合金加工，现有车刀在切削速度40m/min，切削深度2mm，进给量0.2mm/r工况下的有效切削距离大约320m；项目实施后，预估在相同材料、工序、质量要求和等效加工条件下，车刀平均有效切削距离≥380m。
4、面向高温合金加工，现有铣刀在切削速度45m/min，切削深度2.5mm，进给量0.06mm/z工况下的有效切削距离120m；项目实施后，预估在相同材料、工序、质量要求和等效加工条件下，铣刀平均有效切削距离≥150m。
二、成果指标
申请发明专利4件，发表论文4篇，申请软件著作权登记2件。

	时限要求
	2029年12月前完成

	以下信息供揭榜方参考
（揭榜方与福建省技术需求企业联合申报项目，技术需求企业也可以是榜单之外的同行企业）

	技术需求牵头企业（非排他性，可以多个）
	厦门金鹭特种合金有限公司
	单位性质

	
	
	☑龙头企业 ☑骨干企业（☑高新技术企业、☑科技型企业）

	技术需求牵头企业联系方式
	手机：18606093927 电话：0592-5766504

	有共同技术需求的同行企业（非排他性）
	序号
	单位名称
	单位性质

	
	1
	厦门钨业股份有限公司
	☑龙头企业 □骨干企业 （☑高新技术企业、☑科技型企业）

	
	2
	
	□龙头企业 □骨干企业 （□高新技术企业、□科技型企业）

	研发资金投入预测
	（以揭榜方申报项目测算数据为准）
研发总预算初步预测： 2100 万元

	申请财政资金
	（不超过500万元）
申请省科技厅财政资金不超过： 500 万元

	企业出资承诺
	本企业愿意为该技术难题攻关提供研发资金不少于 1600 万元。

企业名称：厦门金鹭特种合金有限公司

	企业期望产权归属（以双方实际签署合作协议为准）
	本项目产生的知识产权归属由联合研发协议约定，无约定时默认归需求方所有，需确保无产权纠纷且掌握自主知识产权。成果实行全周期管控并设里程碑考核。合作研发成果由需求方独家实施产业化，转化收益归需求方。共有成果转让需各方同意，单方成果另一方享优先受让权，具体收益分成和争议解决机制在协议中细化。

	企业承接转化后预期的经济、社会效益（限300字以内）
	经济效益方面，项目成功研制将打破国外智能刀具垄断，国产化替代降本显著，单件加工综合成本降低30%，实现高温合金等难加工材料高精高效加工。在典型材料与典型工艺条件下，通过“状态换刀+在线调参”降低刀具消耗与停机成本：形成可在企业现场推广的应用方案，产值预期达到2000万人民币，并具备后续规模化应用条件。同时将带动福建高端刀具与智能制造产业链升级，提升市场竞争力。
社会效益方面，突破智能感知与自主决策关键技术，填补国内空白，支撑制造业“黑灯工厂”转型。提升航空航天、汽车等高端制造安全性，减少断刀、撞刀事故，保障生产安全。推动刀具数字化、智能化发展，助力福建智能制造生态构建，增强我国高端制造自主可控能力。













榜单四：快长型杜洛克父本优势基因挖掘、品系选育及PEDV/PoRV/GETV亚单位疫苗的研发（指南代码：2026NZ0121）
	重大技术需求（难题）题目
	快长型杜洛克父本优势基因挖掘、品系选育及PEDV/PoRV/GETV 亚单位疫苗的研发

	所属重大专项
	高效绿色种养

	所属行业领域
	现代农业

	技术难题性质
	☑ 需要外部科研力量帮助解决 □ 企业依靠自身力量能解决 

	揭榜方须完成或满足的内容

	技术难题和攻关内容（限500
字以内）
	当前，我国生猪育种对标国际面临料重比高、生长慢、选育周期长等共性瓶颈，制约养猪降本增效与种源自主可控。主要还是由于个体采食量测定站建设和运行成本高、数据采集周期长，导致料 肉比等关键性状表型不足，制约低料肉比快长型父本选育。同时，现有猪主要病毒性腹泻病（PEDV/ PoRV/GETV）疫苗保护力不足，导致仔猪高死亡率等共性问题也制约生猪产业高效发展。 
针对上述难题，拟需求攻关如下： 
一是对现有杜洛克父本种群开展精准鉴定，挖掘优势基因，建立核心育种基础群； 
二是通过电子饲喂站实现个体精准采食，系统采集个体数据。集合基因组信息开展BLUP/ssGBLUP 遗传评估，挖掘饲料转化效率相关优势基因和分子标记； 
三是建立低料肉比、多性状协同选择指数，培育低料肉比快长型杜洛克终端父本品系，最终选育出快长型杜洛克父本品系，大大提高种猪生产性能； 
四是针对当前流行优势基因型，研发PEDV/PoRV/GETV亚单位疫苗，并优化疫苗配伍与黏膜免疫递送工艺，解决防控难题。 
成果可直接应用于各类规模化猪场的种猪选育，实现对猪主要病毒性腹泻疾病高效防控，对提升我省乃至我国生猪产业核心竞争力具有重大现实意义。

	技术攻关后希望达到的预期技术目标（限500字以内）
	一、核心目标
技术攻关后，建设个体采食量、料肉比、生长速度、背膘厚、眼肌面积等关键性状的精准测定与遗传评估体系，突破低料肉比杜洛克终端父本持续选育的群体、数据和模型瓶颈。同时，实现对猪主要病毒性腹泻病（PEDV、PoRV、GETV）单一或混合感染的高效防控。
二、技术指标
1.杜洛克公猪料比测定年平均2500头以上，项目期最后1年平均料比低于2.1，校正120kg日龄维持在156天以下，校正背膘厚控制在11.0mm以下；
2.构建适配杜洛克核心群的BLUP/ssGBLUP遗传评估模型，挖掘并验证3-5个与饲料转化效率、生长速度显著关联的功能基因、QTL或分子标记；
3.疫苗常规剂量及超剂量接种无明显局部和全身不良反应；首免后21天PEDV、PoRV各型别中和抗体阳转率≥80%，二免后7～14天滴度达1:32～1:64；GETV免疫后28天抗体阳性率≥80%；各病毒保护率≥80%，免疫持续期≥4个月。
三、边界条件
1. 选育成本控制在可商业化应用范围内，技术能够批量用于杜洛克核心群种猪的选育。
2. 研发安全、高效、性价比高的PEDV、PoRV、GETV亚单位疫苗。
四、成果指标
1. 选育出快长型杜洛克父本品系1个；
2. 完成PEDV、PoRV、GETV亚单位疫苗实验室阶段保护效果评价,保护率≥80%；
3. 申请发明专利2-3项，发表核心期刊论文2-3篇；
4. 开展技术培训，培训从业人员500人次以上；
5. 建立示范基地1-2个，辐射带动出栏生猪10万头以上。

	时限
要求
	2029年12月前完成。

	以下信息供揭榜方参考
（揭榜方与福建省技术需求企业联合申报项目，技术需求企业也可以是榜单之外的同行企业）

	技术需求牵头企业（非排他性，可以多个）
	
福建清流永诚育种科技有限公司

	单位性质

	
	
	☑龙头企业 □骨干企业
（□高新技术企业、□科技型企业）

	技术需求牵头企业联系方式
	丘建龙，18450078015


	有共同技术需求的同行企业（非排他性）
	序号
	单位名称
	单位性质

	
	1
	兆丰华生物科技(福州)
有限公司

	☑龙头企业 ☑骨干企业 
（☑高新技术企业、☑科技型企业）

	
	2
	福建永诚育种科技集团
有限公司

	☑龙头企业 □骨干企业 
（☑高新技术企业、□科技型企业）

	研发资金投入预测
	（以揭榜方申报项目测算数据为准）
研发总预算初步预测：  600  万元

	申请财政资金
	（不超过 300 万元）
申请省科技厅财政资金不超过：  300  万元

	企业出资承诺
	本企业愿意为该技术难题攻关提供研发资金不少于  300  万元。
企业名称：福建清流永诚育种科技有限公司

	企业期望产权归属（以双方实际签署合作协议为准）
	各方独立研发的技术成果，其知识产权归研发方单独所有；合作研发产生的技术成果，由合作各方协商确定权属及权益分配方案。福建永诚育种科技集团有限公司、清流永诚育种科技有限公司和兆丰华生物科技(福州)有限公司享有合作技术成果的优先使用权。

	企业承接转化后预期的经济、社会效益（限300字以内）
	经济效益方面，本技术成果产业化选育出的快长型杜洛克父本，单头成本降低5%–8%，可节约饲料约1500万元。研发的亚单位疫苗，降低仔猪腹泻死亡率和养殖成本，减少疫病损失超1000万元，综合年增效超2500万元。 
社会效益方面，构建“自主育种+自主疫苗”双轮驱动核心技术体系，打破国外父本种源垄断和猪病毒性腹泻高端疫苗技术跟跑被动格局；实现猪主要病毒性腹泻疫苗高效防控，避免疫病导致遗传改良中断；带动区域规模化养殖升级，全面提升我省乃至我国生猪产业种源安全与疫病防控自主可控能力。 
生态效益方面，料比降低减少饲料消耗和氮磷排放，减轻粪污处理压力；疫苗免疫提高生产效益，减少病死猪，推动畜牧业绿色高质量发展。
















榜单五：面向氟化工高危场景的本质安全智能预警检测关键技术研发及示范应用（指南代码：2026YZ0121）
	重大技术
需求（难题）题目
	面向氟化工高危场景的本质安全智能预警检测关键技术研发及示范应用

	所属重大
专项
	公共安全关键技术与装备

	所属行业
领域
	公共安全

	技术难题
性质
	☑ 需要外部科研力量帮助解决 □ 企业依靠自身力量能解决 

	揭榜方须完成或满足的内容

	技术难题和攻关内容（限500
字以内）
	氟化工生产面临高温高压、强腐蚀及有毒有害介质风险，现有监测手段碎片化，多源数据形成信息孤岛，设备隐性泄漏及内部缺陷识别、复杂工况与小样本条件下的风险预警能力不足，需借助外部科研力量开展攻关。拟研发多源数据融合与报警协同、多源信息与工艺融合识别、工艺约束预测与跨工况诊断方法，形成内置氟化工典型高危工艺机理知识库的软件平台；知识库覆盖氟化、精馏、萃取、含氟危化仓储。利用现有系统、新增测点及成熟智能终端，贯通监测、预警、诊断、巡检和处置，开展跨单元示范。现状量化基线以现场核查及测试为准，具体实施条件、接口与数据权限由合作协议落实。

	技术攻关后希望达到的预期技术目标（限500字以内）
	1.接入液位、温度、压力、振动、气体及粉尘浓度等现有数据，重大危险源关键点100%接入；平台接收至展示P95≤5秒，报警60秒内触达率≥99%，处置全程追溯。
2.火焰、烟雾及≥3类不安全行为，各类精确率/召回率≥92%；≥3类污染治理风险预警，≥1类重大危险源远程巡检。
3.≥3类缓变参数3分钟后预测归一化平均绝对误差≤8%；≥6类动设备、≥8类故障、≥4类工况，各工况诊断准确率≥96%、各故障召回率≥90%。
4.自主知识产权平台1套，内置氟化工风险推理规则≥60条，并发接入≥30000点；支持第三方对接、私有化、模型服务及模块配置。3类异常解除且资源可用后恢复≤10分钟，连续90日可用率≥99.5%；完成安全测试、源码审计及适用等保。
5.≥5个单元覆盖反应、输送、危化品仓储、污染治理4类场景，应用≥180日；≥30项真实闭环，其中≥10项模型现场核验；完成跨单元部署及功能回归，形成标准化解决方案1套。

	时限
要求
	2029年12月前完成。

	以下信息供揭榜方参考
（揭榜方与福建省技术需求企业联合申报项目，技术需求企业也可以是榜单之外的同行企业）

	技术需求牵头企业（非排他性，可以多个）
	三明市海斯福化工有限
责任公司
	单位性质

	
	
	□龙头企业 □骨干企业
（☑高新技术企业、□科技型企业）

	技术需求牵头企业联系方式
	王孟英；18259882092；0598-2817283；mywang@hexafluo.com

	有共同技术需求的同行企业（非排他性）
	序号
	单位名称
	单位性质

	
	1
	暂未列入
	□龙头企业 □骨干企业 
（□高新技术企业、□科技型企业）

	
	2
	暂未列入
	□龙头企业 □骨干企业 
（□高新技术企业、□科技型企业）

	研发资金投入预测
	（以揭榜方申报项目测算数据为准）
研发总预算初步预测：1200万元

	申请财政资金
	（不超过500万元）
申请省科技厅财政资金不超过：500万元

	企业出资承诺
	本企业愿意为该技术难题攻关提供研发资金不少于 700 万元。

企业名称：三明市海斯福化工有限责任公司     

	企业期望产权归属（以双方实际签署合作协议为准）
	既有知识产权归原权利人；新增成果按实际研发贡献及合作协议约定归属。海斯福获得约定场景内的部署、持续使用、数据导出及维护保障，现场生产数据依法授权使用。通用软件、算法及行业适配成果的推广许可和收益另行约定，建立软件、模型版本及成果交付清单。

	企业承接转化后预期的经济、社会效益（限300字以内）
	形成覆盖反应、输送、危化品仓储和污染治理的示范应用，提升工艺风险预判、设备故障识别和处置追溯能力，减少高危区域例行巡检暴露；通过预测性维护与跨单元复用，改善运维效率和系统重复建设问题。形成标准化解决方案，支撑福建及同类氟化工企业复制推广。经济效益以实施前后同口径的停机、检修、巡检和运维数据评价。











榜单六（成果转化项目）：绿色高功能性纺织纤维材料制备技术及产业化（指南代码2026T0101）
	项目类型
	成果转化项目

	成果名称
	绿色高功能性纺织纤维材料制备技术及产业化

	成果来源单位　
	东华大学
	单位性质
	高等院校

	联系人
	覃小红
	联系方式
	13916294575

	转化方式
	技术转让

	主管单位
	福建省科学技术厅

	成果
概述
	（成果简介、技术成熟度、解决的关键技术问题、主要创新点、关键技术指标、技术优势、国内外相关技术研究开发现状和发展趋势、成果相关图片——工艺流程、产品示范或企业应用情况等）
成果简介：
本成果针对福建省锦纶产业大省地位及高端功能锦纶依赖进口（年进口超20亿元）的现状，突破传统后整理功能化方式存在的助剂用量大、耗水多、污染重、耐久性差等难题。通过研发微量高效纺织功能助剂及母粒静电纺/熔融纺技术，在前纺工序实现锦纶功能化，大幅降低助剂载量、缩短流程、减少排放，实现绿色生产。

（一）国内外相关技术研究开发现状和发展趋势：
当前国内外实现锦纶功能化主要依靠后整理（结合弱、耗水能、易板结）。未来功能性新材料领域加速向低掺比、高功效、多功能集成，并兼顾舒适性的绿色清洁化加工方向演进，本项目历经10年原始创新，形成功能性强、安全健康的新型绿色智能化生产路径，技术先进。
（二）技术成熟度：
本成果处于产业化量产与示范推广阶段。核心前置技术已获国家技术发明奖二等奖1项及省部级奖2项，发表论文50余篇，授权专利10余项，具备全链条产业化条件。
（三）解决的关键技术问题：
纳米纤维和助剂凭借超大比表面积，能使微量功能基团的利用效率几何级提升，但自身存在产量低、结合难的问题。若将其与传统纤维进行跨尺度复合（线密度差异达1万倍），可大幅减少助剂用量、提升效能，且不影响服用舒适性，这需突破现有工艺与装备限制。本成果团队经十余年攻关，主持国家级科研项目40余项，成功突破“高曲率液面静电纺非织造材料宏量制备”技术，获2020年国家技术发明二等奖。在此基础上再造纺纱流程，引入纳米复合技术，开创跨尺度纺织新方法。当抗菌纳米纤维掺比小于1%时，织物对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抑菌率≥99%，同时增加柔软舒适度，颠覆性缩短制备流程，减少污染与碳排放，形成了中国首创的纳米复合镶嵌混纺技术链，推动传统纺织行业新型材料产业化发展。
（四）主要创新点：
（1）开创性地将纳米助剂和纳米纤维与线密度差异达1万倍的常规锦纶长丝进行跨尺度复合，突破了现有工艺与装备限制。
（2）以极低掺比的纳米助剂或纳米纤维即可高效实现吸湿、抑菌、防螨及上色功能，免除传统高耗水、高能耗的后整理工序，从源头切断化学功能后整理和印染污染。
（3）开发了全套新型技术装备，实现新技术的国产化和智能化生产。
（五）关键技术指标：
纳米纤维掺比<1%；织物对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等抑菌率≥99%；螨虫驱避率≥80%；实现高效无染上色，染料利用率>90%；各项亲肤安全性指标优于传统后整理产品。
（六）技术优势：
（1）绿色低碳：大幅缩短加工流程，规避后整理和印染高污染；
（2）高效安全：利用纳米助剂和纳米纤维超大比表面积，使微量功能基团效能几何倍数放大，消除潜在健康风险；
（3）优异触感：完全保留甚至提升锦纶面料原有的柔软亲肤性。

	知识产权情况
	
	序号
	专利名称
	类型
	申请号/
授权号
	申请日期/授权日期
	专利
权人
	发明人

	1
	一种纺丝液曲率动态控制的静电纺丝装置及其使用方法
	发明专利
	ZL201710684508.1
	2019-07-23
	东华大学
	覃小红；熊健

	2
	一种应用于梳棉机的吸风网帘装置及其工作方法
	发明专利
	ZL201710472235.4
	2019-07-23
	东华大学
	覃小红；韩华；
王荣武；付友善；季东晓；张弘楠

	3
	一种超吸水纤维多层梯度结构吸收芯层
	发明专利
	ZL202010283758.6
	2022-03-15
	东华大学
	王荣武；叶文婷；覃小红

	4
	一种静电纺功能性纺织品的染色方法
	发明专利
	ZL202110430208.7
	2022-07-08
	东华大学
	覃小红；李景川；权震震；王荣武；张弘楠

	5
	一种防螨镶嵌纺纱线的制备方法
	发明专利
	ZL202310831027.4
	2026-03-17
	东华大学
	季东晓；滕飞；刘畅；覃小红




	成果产业化资金需求预测
	拟投入产业化资金1200万元，围绕“装备成套化、工艺连续化、产品系列化、应用场景化”精准配置。其中550万元用于退卷—纳米纤维镶嵌—功能化整理—在线复合一体化新装备研制、关键部件定制、控制系统集成和示范线安装调试，形成可连续运行、可参数化控制、可复制推广的工程化装备；100万元用于纳米纤维专用功能助剂、功能母粒及复合工艺优化，建立抗菌、吸湿速干、防螨等功能配方库和质量控制方法；100万元用于中试、示范及下游织造、染整、面料和服装端适配验证，打通产品从长丝到终端应用的评价链条；100万元用于第三方检测认证、企业/行业标准、知识产权、专家团队和市场推广；350万元用于支付购买该成果的技术转让费，完成纳米纤维跨尺度镶嵌核心工艺、改性配方全套技术权属交割，补齐技术溯源、成果确权相关投入，夯实产学研协同转化基础。

	成果转化后预期的经济、社会效益
	（成果产业化后可能取得的主要经济、社会、生态效益，提升我省相关产业竞争力等方面的作用）
福建省作为全国纺织鞋服产业大省，锦纶民用丝产量连续多年稳居全国第一，涉及锦纶生产及下游应用的企业超300家，但全省90%以上企业集中于中低端常规纤维生产，高端吸湿、抗菌、彩色功能耐久型锦纶纤维及面料几乎完全依赖进口，年进口额超20亿元。本项目的成功实施将从根本上破解这一困境。经济效益方面，项目首期预计年产高端功能性锦纶纤维5000吨，实现抗菌、防螨、吸湿等多种功能，同时为安踏、特步等本地知名服饰企业降低原料采购成本。此外，项目将带动上游专用功能材料、分散剂等新型材料产业发展，推动下游产品附加值提升。社会效益方面，项目颠覆传统高耗水、高污染的后整理工艺，每吨功能纺织品可年综合减排数千吨，有力支撑福建省“双碳”目标；直接创造高端研发、技术及生产岗位，同时间接带动上下游就业；项目将实现高端功能性锦纶纺织材料的自主可控生产，填补省内空白，保障福建省乃至国家纺织鞋服产业链的战略安全，推动福建从规模优势向技术优势和价值优势全面转型。
该项目执行期预计新增产值1.5亿元，新增利润1000万，新增税收500万。

	成果转化进度安排
	项目转化周期36个月，按照联合研发—中试放大—规模应用推进。第一年完成东华大学核心专利和工艺包导入，依托现有锦纶长丝、加弹及功能纤维开发基础，完成退卷、镶嵌、功能化、在线复合一体化装备的工程设计、关键部件加工、安装调试和安全评估；同步建立纳米纤维功能助剂、工艺窗口、检测方法和样品评价规范，形成抗菌、吸湿速干、防螨等功能长丝小试样品并启动客户验证。第二年进入中试放大和稳定性攻关，围绕连续退卷张力控制、纳米纤维稳定镶嵌、功能层耐洗耐磨、长周期运行一致性等关键环节开展迭代，建成纳米复合锦纶功能长丝中试示范能力，开发多类功能化产品，完成织造和面料端适配。第三年开展规模化应用和标准化推广，完成第三方检测认证、企业标准/行业标准申报、重点客户试用和批量订单导入，在运动健康、安全防护、卫生健康等领域形成可复制应用案例。鑫森合纤具备现成产线、产业链协同和市场入口，可边研发、边中试、边验证，确保项目按期落地。




“揭榜挂帅”成果转化项目申报材料
除申报通知第一点中（十一）要求的材料外，申请“揭榜挂帅”成果转化项目还需提交以下材料：
（一）专利证书
（二）企业上年度审计报告（或上年度财务报表）
（三）承诺书（不存在关联交易，项目资助经费单独设账、独立核算，资金投入承诺，不存在多头申报和重复申报等）
（四）企业资质证明材料
（五）相关附件：
[bookmark: OLE_LINK3]1.技术转让/许可合同，技术转让/许可金额不低于200万元（含200万元）；
2.技术合同认定登记证明；
3.技术交易发票及收付凭证；
4.成果以技术转让方式转化的，提交专利变更手续合格通知书；
5.上述材料1-4的签订或完成时间应不早于省科技厅征集成果转化项目意向转化方通知的发布时间。
[bookmark: OLE_LINK1]6.如技术交易费用分阶段支付：
（1）揭榜时，支付技术交易费用不低于合同总金额的40%；
（2）至项目中期评估时，已支付的技术交易费用不低于合同总金额的90%；
（3）项目验收时，技术交易费用应全额支付完毕，有特殊约定除外。

















附件2
2026年度省科技重大专项项目申报选题表
科技重大专项申报选题表（一）指南代码2026HZ0101
	所属重大专项名称
	选题
方向
	选题方向重点内容
	最高申请资助经费
（万元）
	要求

	先进化工
材料
	新型含氟电子特气的绿色制造工艺研究及产业化
	一、技术难题
含氟电子特气是精细化工、半导体制造与高纯分离技术交叉的战略性新兴领域。然而，我国在该领域面临严峻技术瓶颈，特别是电子级三氟化磷、五氟化砷的高纯合成、提纯精制、稳定储运等核心环节受制于人；下游产物六氟砷酸锂相关可控合成技术同样存在短板，严重制约氟化工产业安全自主可控发展。
二、主要研究内容
1.电子级三氟化磷绿色合成技术研发：开展特定波段紫外光催化体系研究，探索低温条件下氟化氮与磷的反应机制，厘清光催化参数对反应过程的调控规律，开发环境友好的三氟化磷制备新工艺。
2.电子级五氟化砷高效制备技术研发：研究氟气稀释体系与砷单质的氟化反应规律，优化反应调控策略，建立短流程、高转化、低排放的五氟化砷合成技术体系。
3.六氟砷酸锂合成工艺开发：研究五氟化砷与高纯氟化锂的反应匹配条件，明晰物料配比、反应环境对产物生成的影响机制，形成稳定可控的六氟砷酸锂制备工艺。
三、预期指标
（一）主要技术指标：
三氟化磷：
主产品：PF₃纯度>99.999%（5N） 检测方法：差减杂质总和。
杂质含量：H₂：≤5ppmv 检测方法：FTIR；
O₂+Ar：≤5ppmv 检测方法：GC-TCD；
CO、CO₂：≤5ppmv 检测方法：GC-FTIR。
五氟化砷：
主产品：AsF5（主纯度）>99.995%（4.5N）
检测方法：差减杂质总和；
杂质含量：AsF₃（三氟化砷）：≤10ppmv  检测方法：FTIR；
HF：≤10ppmv 检测方法：FTIR；
N₂：≤5ppmv 检测方法：GC-TCD；
O₂+Ar：≤2ppmv 检测方法：GC-TCD；
CO、CO₂：≤2ppmv 检测方法：GC-FTIR；
SiF₄：≤10ppmv 检测方法：FTIR；
SO₂：≤5ppmv 检测方法：FTIR。
六氟砷酸锂：
主产品：LiAsF6主含量>99.9%（3N）  检测方法：离子色谱 / 电位滴定；
杂质含量：水分H₂O：≤20ppm  检测方法：卡尔-费休(无水惰性气氛)；
游离酸（以HF计）：≤50ppm 检测方法：电位滴定；
游离LiF：≤100ppm 检测方法：离子色谱；
AsF₃/亚砷杂质：≤80ppm 检测方法：ICP-MS / FTIR；
氯化物Cl⁻	：≤5ppm 检测方法：离子色谱；
硫酸盐SO₄²⁻：≤5ppm 检测方法：离子色谱；
单金属杂质（Na,K,Ca,Fe,Cu,Ni,Cr,Mg,Pb,Zn）：≤1ppm 检测方法：ICP-MS-MS；
不溶物（碳酸酯溶剂）：≤200ppm  检测方法：重量法。
（二）成果指标
1. 申请3个发明专利；
2. 完成三个产品的绿色制备工艺的技术研发.
（三）经济社会效益指标
1.项目实施期间，新增产值达3000万元；
2.建成三个产品中试生产线：形成三氟化磷50吨/年；五氟化砷10吨/年；六氟砷酸锂5吨/年的生产能力。

	500万元
	

申报单位须对本专题的整体研发内容和目标进行申报






























科技重大专项申报选题表（二）指南代码2026HZ0102
	所属重大专项名称
	选题
方向
	选题方向重点内容
	最高申请资助经费
（万元）
	要求

	先进高分子材料及复合材料
	竹绒毛浆制备关键技术研发及产业化
	一、主要研究内容
针对竹材组织结构致密、杂细胞含量高，制备绒毛浆存在起绒困难、吸液性能偏弱等问题，重点研究竹材木质素高选择性脱除机制，研发竹材深度脱木质素蒸煮及竹浆无元素氯漂白技术、竹绒毛浆纤维物理化学调控技术，创新竹绒毛浆成型、压榨、干燥技术与装备，建立竹绒毛浆的示范生产线；探究绒毛浆特征对卫生用品性能的影响，为竹绒毛浆制备卫生用品提供示范。
二、预期指标
（一）主要技术指标：竹绒毛浆处理浆的D65亮度（正反面平均）≤90%，尘埃度（0.4 mm²-1.0 mm²）≤25 mm²/500 g，耐破度≤800 kPa，干蓬松度≥17 cm³/g，吸水时间≤8 s，吸水量≥8 g/g，重金属铅含量≤10 mg/kg，砷含量≤2 mg/kg，镉含量≤5 mg/kg；轻度失禁用成人纸尿裤的条质量偏差±10%，杂质（＞5 mm2）不应有，吸收倍率≥7倍。
（二）成果指标：申请发明专利2件，发表论文2篇，培养硕士1名。
（三）经济社会效益指标：项目新增产值3000万元，建立竹绒毛浆产业化示范生产线。
	300
	

申报单位须对本专题的整体研发内容和目标进行申报













科技重大专项申报选题表（三）指南代码2026HZ0103
	所属重大专项名称
	选题
方向
	选题方向重点内容
	最高申请资助经费
（万元）
	要求

	智能制造与机器人
	面向人形机器人的高光谱仿生眼关键技术研发及产业化
	一、技术难题和主要研发内容
该项目面向人形机器人高光谱仿生眼关键技术研发及产业化，针对现有高光谱设备体积大、功耗高、成像慢，微型低功耗视频模组缺乏国产方案，超表面编码与液体透镜调焦耦合易漂移，边缘实时处理及光谱材质融入三维语义地图困难等难题，重点研发超表面光谱编码、液体调焦与仿生双目协同架构，复杂光照自适应与轻量化封装，视频级空-谱-时特征提取和三维语义建模，仿生视觉与整机跨层级接口及典型场景验证。
二、预期技术目标
研制自主知识产权的核心器件、轻量化模组与具身智能感知系统。光谱范围400—1000nm，光谱分辨率优于10nm，直接通道16个、重构通道优于60个，空间分辨率1024×1024、帧率25fps；单个光谱眼相机重量≤500g、功耗≤5W；材质识别准确率≥92%、种类≥10种，工业物料分拣任务成功率≥95% ，机器人自主导航高反障碍物避障成功率≥98%。建立不少于4万对仿真数据的多拓扑结构物理特性仿真数据库，最大深宽比：≤10:1；拓扑类型数量：≥3类；独立几何自由度：≥6维；光谱编码相关系数≤0.5。
三、成果指标
申请发明专利5项、软件著作权1项，制定国家、行业、企业或团体等标准不少于1项，发表高水平论文10篇，培养博士5名、硕士10名。
四、经济社会效益指标
项目将在工业、商用、家庭等3个典型任务场景应用，填补国内高端光谱视觉装备空白，推动自主可控和国产替代，实施期预计销售收入2000万元，并形成专利、软著、标准、论文及人才培养成果。



	300万元
	申报单位须对本专题的整体研发内容和目标进行申报




科技重大专项申报选题表（四）指南代码2026HZ0104
	所属重大专项名称
	选题
方向
	选题方向重点内容
	最高申请资助经费
（万元）
	要求

	高端装备与仪器仪表
	新能源车用柔性仿生传感PUR材料与专用设备关键技术研发
	一、技术难题和主要研发内容
本项目聚焦智能座舱柔性仿生传感PUR材料及专用装备受制于德日垄断、我国高端市场份额不足10%的“技术难题。
主要研发内容：生物基耐候触感PUR材料、特种高镍合金智能电铸模具、曲面微反应智能喷涂装备、柔性仿生传感集成与绿色制造工艺，构建“材料—模具—装备—集成”全链条自主可控体系。
二、预期技术目标
1、生物基耐候触感材料：生物基多元醇纯度≥99.5%、耐黄变≥4级、VOC≤50g/L、耐摩擦≥1000次、耐候性（-30℃-100℃）无异常；
2、工艺设备：喷涂雾化精度≤5μm、一级喷嘴压力200 bar，流量控制误差≤±0.5%、涂层厚度0.8-1.2μm、使用寿命≥3000次循环；
3、模具与制造：模面纹理一致性偏差≤2%、智能内饰纹理100%复刻；
4、智能内饰集成：压感导电膜触发力≤5g、响应延迟≤10ms、多点触控识别率≥99%、阵列一致性偏差≤5%、1000次弯折性能衰减≤10%。
三、成果指标
申请专利5-8件（其中发明专利不少于3件）；发表论文5篇以上（其中SCI不少于3篇）；参与制定团体/企业标准1项。
四、经济社会效益指标
打破德日垄断，筑牢产业链安全，填补省内短板，带动精细化工、精密涂布、智能装备产业增长，建成示范生产线至少1条以上，实施期预计新增销售收入5000万元，国内市场份额提升至35%以上，支撑福建万亿级新能源汽车产业集群建设。
	300
	申报单位须对本专题的整体研发内容和目标进行申报











[bookmark: _GoBack]科技重大专项申报选题表（五）指南代码2026HZ0105
	所属重大专项名称
	选题
方向
	选题方向重点内容
	最高申请资助经费
（万元）
	要求

	可再生
能源
	基于多模态AI的海上风电关键设施缺陷检测与故障预警技术研发及示范应用
	1、 技术难题和主要研发内容。针对海上风电运维早期缺陷识别难、故障预警滞后的痛点，研发基于多模态AI的关键设施故障诊断与预警技术。研究海上风机叶片、传动链、连接部件、海缆与基础等关键设施缺陷的多维度物理量检测技术，实现微小缺陷早识别；研发集成无人机、ROV与多功能运维船的立体检测装备系统，实现关键设施的跨域协同检测；研究多源数据时空关联、多模态AI故障诊断与模型轻量化技术，形成集状态更新、历史追溯、三维可视化及无人装备任务管理一体的数字孪生平台；建立考虑材料非正交流动特性的关键设施损伤力学模型，形成物理信息约束的失效准则，搭建风机关键设施典型故障物理实验验证平台，实现剩余寿命预测与故障主动预警。
2、 预期技术指标。1. 海上风电关键设施早期微小缺陷检测技术：（1）叶片裂纹、腐蚀、脱胶、鼓包、连接部件退化、机舱传动链故障及海缆异常等典型缺陷识别≥15类；（2）叶片表面缺陷识别准确率≥90%，漏检率≤2%；（3）近景裂纹检测尺度≤5mm，30m 距离下微小缺陷检测尺度≤20mm。
2. 集成风电多功能运维船的立体检测装备系统1套：（1）建立空海潜协同巡检模式，实现无人装备任务规划、数据采集和异常复核一体化；（2）无人机具备自主航线规划和自动巡检能力，单台风机叶片检测时间≤25 分钟，实现叶片 360°全覆盖检测；（3）多功能运维船具备远程通信能力，执行任务期间续航≥200海里；搭载机巢，供无人机起降与续航；协助 ROV自主定位与数据回传。（4）ROV 具备水下高清视觉检测、声呐探测和，实现海缆走向、埋深、基础冲刷等检测；系统具备海缆裸露/悬空状态识别能力。
3. 多模态 AI 数字孪生与智能诊断平台：（1）实现图像、振动、声学、应变、电气等不少于 5 类数据融合分析；（2）机组运行故障诊断准确率≥90%;（3）实现关键设施状态在线更新、历史追溯和三维可视化管理，模型平均加载时间≤2秒；（4）开发海上风电智能运维平台 1套，实现监测、诊断、巡检和运维协同，平台平均渲染帧率≥ 30fps，事务响应时间≤1 秒。
4. 物理信息约束的故障诊断与主动预警技术：（1）建立叶片、传动链、塔筒、海缆等关键部件损伤演化与失效判识模型≥ 4 类，形成覆盖“早期损伤—性能退化—失效”全周期的故障预测与健康管理知识库，支撑故障诊断准确率≥ 90%；（2）构建融合物理机理与数据驱动的健康状态评估方法，实现关键部件健康指标量化输出，健康状态分级准确率≥90%，较纯数据驱动方法，误报率降低≥10%；(3）构建基于物理信息约束的主动预警机制，机组典型故障预警提前期较传统阈值报警提前1-4周，预警准确率≥85%。
三、成果指标。（1）形成海上风电关键设施智能检测与主动预警系统 1套；（2）申请发明专利≥ 8项，软件著作权≥3项；（3）发表SCI收录论文2篇。
四、经济社会效益指标。在海上风电场完成工程示范，累计新增产值5000万元以上。
	400万元
	申报单位须对本专题的整体研发内容和目标进行申报




[bookmark: _Hlk212474246]科技重大专项申报选题表（六）指南代码2026NZ0101
	所属重大专项名称
	选题
方向
	选题方向重点内容
	最高申请资助经费
（万元）
	要求

	高效绿色种养


	福建大黄鱼、花鲈等海水品种在宁夏盐碱地区养殖驯化关键技术研究及示范推广

	聚焦大黄鱼、花鲈等海水品种内陆养殖技术壁垒，依托闽宁协作推进海鱼陆养，构建在宁夏盐碱水条件下，高效、稳定的海水鱼类品种工厂化循环养殖技术体系。
一、主要研发内容
构建“养殖环境评价—驯化机制—苗种繁育—养殖模式—病害防控—示范推广”完整技术链条。开展在宁夏盐碱地区开展养殖水环境评价及调控、大黄鱼和花鲈耐盐碱适应驯化、宁夏盐碱水大黄鱼和花鲈苗种繁育探究 、养殖饲料营养研究、鲈养殖病害防控、养殖尾水处理及多层级应用、宁夏盐碱水大黄鱼和花鲈养殖技术示范、培训及推广等。
二、预期技术目标
开展宁夏盐碱水大黄鱼和花鲈养殖示范推广，其中大黄鱼从体重1g养成至50g以上12万尾，花鲈从体重1g养成至50g以上10万尾，养殖成活率30%以上；建立宁夏盐碱水大黄鱼和花鲈种质资源库，养成并保活体重1kg以上的大黄鱼和花鲈各2000尾；开展宁夏盐碱水大黄鱼和花鲈苗种繁育技术研究，实现苗种规模化生产；制定宁夏盐碱水大黄鱼和花鲈养殖技术规程1套；开展宁夏盐碱水大黄鱼和花鲈养殖示范推广，推动养殖产业化；养殖尾水排放符合福建省地方标准《水产养殖尾水排放标准》（DB35/2160-2023）中规定的总氮≤3.0mg/L，总磷≤0.5mg/L和化学需氧量≤10.0mg/L；申请发明专利3项，技术标准3项，发表科研论文5篇，培养研究生3名等。
3、 预期经济社会效益
    实现利润400万元以上。延伸福建海洋渔业产业链，缓解沿海养殖空间饱和压力；带动宁夏渔业产业升级，助力乡村振兴；向内陆盐碱水土拓展食物产能，丰富优质水产品供给；实现盐碱地"以渔治碱、水土共治"，为全国盐碱渔业提供福建技术样板。
	400
	

申报单位须对本专题的整体研发内容和目标进行申报


















科技重大专项申报选题表（七）指南代码2026NZ0102
	所属重大专项名称
	选题
方向
	选题方向重点内容
	最高申请资助经费
（万元）
	要求

	智慧农业
与农机
装备
	东南山地—滨海亚热带农林重大有害生物多模态监测预警专用大模型构建、集成示范与绿色防控（松材线虫、互花米草）
	    一、技术难题
    传统监测和预警能力不足，覆盖有限、时效滞后；相关垂直领域专用大模型缺失；绿色防控手段匮乏且防治脱节。    
    二、主要研发内容
    1.建设覆盖山地松林、滨海滩涂及农区的多源数据接入通道，构建农林重大有害生物行业空天地多模态感知网络与高质量数据集。
    2.研发多模态融合表征、行业领域知识注入关键技术，构建自主可控的农林有害生物多模态监测预警专用生态大模型。
    3.搭建多智能体专家决策平台，耦合领域知识库，实现有害生物风险自动评估、等级划分与防控策略智能输出。
    4.开展松材线虫、互花米草绿色防控技术研究，构建智能监测预警与绿色防控一体化闭环体系。
    5.建立山地—滨海场景集成示范与推广闭环。
    三、预期技术目标与社会经济效益
   1.建成东南山地—滨海亚热带农林重大有害生物多模态监测预警专用生态大模型：物种领域知识问答准确率≥90%。模型界面输出token平均减少≥20%，首次可见的WEB界面平均在输出流50%以内呈现。
   2.建立农林重大有害生物多源智能识别及风险预警技术体系：松材线虫病变色期/枯死期斑块识别准确率≥92%、F1≥90%、召回率≥90%。互花米草斑块识别准确率≥95%；在独立区域和跨时相验证条件下，模型识别精度下降幅度≤10个百分点；实现重大风险目标较传统巡查提前14天以上预警，重大风险识别召回率≥90%；形成业务化监测技术方案1套。获得2株兼具促马尾松根系生长、改良土壤与杀线虫能力根际有益功能菌株；筛选生防菌3—5株，抗菌肽MaltDef-1对松材线虫致死率≥95%。获得高效控草的RNAi内生工程菌1-2个。
   3.建成2个及以上示范基地，培训人员 100 人次以上。
   4.搭建1个多智能体专家决策综合平台，集成5个以上智能体。形成1套网络数据。申请发明专利不少于4件；获得软件著作权不少于5项；发表高质量论文不少于10篇；培养硕博研究生不少于10人，其中博士研究生至少1人。
	400
	申报单位须对本专题的整体研发内容和目标进行申报



























科技重大专项申报选题表（八）指南代码2026NZ0103
	所属重大专项名称
	选题
方向
	选题方向重点内容
	最高申请资助经费
（万元）
	要求

	种业创新


	百合智能设计育种与种球智慧化生产研究及应用

	    一、技术难题
    种质资源保护不足，资源利用率低；性状机理解析不深入，育种依赖经验支撑；种质创新能力薄弱，优质新品种供给不足；种球繁育技术不规范，标准化体系缺失；生产装备智能化不足，种球产能效率偏低。
    二、主要研究内容
    百合种质数字化管理与智能化分类研究；百合精准育种智能决策模型开；百合种质创新与新品种选育；优质种球标准化繁育技术体系构建；百合智慧化生产配套设备研发。
    三、攻关后预期技术目标
   （一）预期技术指标
    1.建成包含300份以上种质的百合种质资源圃（库），并申报省级百合种质资源圃1个，搭建开放式数据库1个。
    2.建立10个以上的百合育种核心功能基因分子标记集，挖掘鳞茎再生相关基因3-4个，筛选耐弱光、耐湿冷、繁殖系数适中的核心种质20份以上，选育百合新品种2-3个，申请或获得国家植物新品种保护权2-3个。
    3.开发百合精准育种智能决策模型一套，GEBV预测相关系数r≥0.50。
    4.集成建立原原种-原种-商品种高效繁殖技术体系，繁殖系数达 18-20倍，脱毒率≥95%，形成技术规程1-2套。
    5.研发百合鳞片扦插智能化生产线1条，日均扦插量≥13万穴，漏穴率≤4%，生产效率提升300%以上。
    6.发表SCI论文3-4篇，申请或获得发明专利5-6项，软件著作权3-4项。
    四、经济社会效益指标
   （一）预期产业化指标
    1.培育百合良种工厂化繁育主体1家，累计生产百合籽球1500万粒，累计新增产值600万元以上。
    2.建立种球标准化高效复壮示范片2-3处，实现每粒商品种球生产成本控制在3元以下。
    3.辐射带动新型经营主体或种植大户参与国产百合种植50户以上，带动就业人数1000人以上，培养各类人才2-3名。
    4.开展技术培训4-5场，累计培训人数2000人以上。
	400
	申报单位须对本专题的整体研发内容和目标进行申报














科技重大专项申报选题表（九）指南代码2026YZ0101
	所属重大专项名称
	选题
方向
	选题方向重点内容
	最高申请资助经费
（万元）
	要求

	脑机接口技术
	孤独症非侵入式脑机接口应用示范
	一、主要研发内容
1.围绕孤独症儿童早期筛查、辅助诊断与脑功能评估需求，建立儿童多中心脑电、脑影像、临床量表、发育评估、康复训练及随访数据库，形成统一采集、质控、数据结构和安全管理规范。建立覆盖不同语言能力水平的孤独症儿童言语语言多模态数据库，包含音视频、专业评估及人工标注数据。构建覆盖基频与语调、发声稳定性、嗓音质量、语速与节律、元音空间、辅音构音及口部轮替的多维参数体系，实现≥30项参数的自动提取或辅助量化分析。重点包括基频变异、Jitter、Shimmer、NNE、CPPS、停顿比例、nPVI、VSA、FCR、F2IU、VOT、辅音频谱特征和DDK速率
2.基于可穿戴主动式干电极脑电采集，开展孤独症儿童脑电特征提取及与社交沟通、语言、注意、情绪行为等临床表现的关联分析，构建基于孤独症与典型发育儿童脑电差异特征的智能辅助诊断模型，建立涵盖脑活动水平、组织调节、神经复杂度、神经稳定性、认知节律、注意执行及脑网络协同等七大维度的脑功能量化评估体系，实现风险识别、功能维度评分、常模百分位评价、异常提示及可视化报告生成。
3.融合多通道脑电与个体磁共振脑影像，研究异常脑区及脑网络识别、个体化康复干预靶点生成、刺激阈值与刺激参数确定方法，形成面向临床的个体化干预方案。
4.研发集脑电采集、孤独症智能分析、脑影像三维重建与导航、靶点定位、疗效复测和随访于一体的管控系统，开展“智能评估—精准干预—疗效复测—反馈优化”闭环验证及多中心临床应用示范。
二、预期指标
1.多中心数据库与临床示范
（1）建成孤独症儿童脑功能与康复随访数据库 1 套，累计采集脑功能及临床行为数据≥1000 例（确诊及高风险、典型发育对照各≥500 例），完成脑电数据采集≥1000 例、脑影像≥200 例、干预前后复测≥100 例，数据标准化率与字段完整率≥95%。
（2）建立覆盖2—6岁儿童的脑电发育常模数据库1套，涵盖脑电时频、非线性动力学及脑网络功能连接等多维特征，支持P5、P10、P25、P50、P75、P90、P95等至少7级百分位评价，实现个体脑功能异常偏离分析及纵向比较，形成具有孤独症风险提示、辅助诊断、常模比较、脑功能可视化及历史结果纵向对比功能的智能评估报告。
（3）孤独症儿童言语语言多模态数据库1套，研制言语语言智能评估原型系统1套，采集≥200例数据，支持自动分析、分项评分、可视化报告及历史结果比较。在约定硬件和并发条件下，对单名儿童≤20分钟的标准任务数据，自动分析及报告生成耗时≤5分钟。实现儿童语音活动及核心沟通行为自动识别，儿童语音活动检出F1值≥0.90；沟通发起、互动回应等预先定义行为的识别宏平均F1值≥0.80。建立言语清晰度、表达语言和互动沟通等分项评分模型，主要评分维度与独立专业人员参考评分的绝对一致性ICC≥0.80，并达到95%置信区间。
（4）研发孤独症专病垂直应用模型 1 套，具备风险筛查、严重程度分级、干预疗效预测、随访转归预警四大功能，跨机构外部独立验证 AUC≥0.85、灵敏度≥0.85、特异度≥0.80，疗效预测 AUC≥0.78，亚组性能波动≤0.10。
（5）形成统一的数据采集、质量控制、人员培训、临床操作和应用评价规范，建立≥1套标准化闭环临床应用流程。
2.脑电采集与智能评估
（1）脑电采集设备支持≥19导通道配置；脑电采样率标称值≥1kHz，采样率误差≤±2%；输入噪声≤1.5μV（峰-峰值），各通道输入阻抗≥200MΩ，共模抑制比≥110dB，频率响应范围0.5Hz～70Hz。
（2）主动式干电极脑电快速采集流程目标为单次检测5～8分钟，脑电采集设备需通过福建省二类医疗器械注册认证。
（3）电极采用硅橡胶基底碳纳米管CNT新型材料，电阻率≤ 10 Ω·m，电阻≤ 100 Ω，硬度邵氏 (75±5) A，单电极重量≤2 g ， 兼顾穿戴适宜性。
3.脑影像导航与个体化靶点定位
（1）建立基于个体磁共振脑影像的精准神经调控技术体系，实现异常脑区及脑网络识别、个体化干预靶点生成，以及个体化刺激阈值、刺激强度和参数确定，形成1套精准靶点识别和干预方案。
（2）导航定位精度≤2mm，重复定位误差≤1mm；并具备定位状态显示、跟踪丢失提示及信号恢复后自动恢复定位功能，设备需通过福建省二类医疗器械注册认证。
4.闭环验证与科研产业化产出
（1）完成≥100例孤独症儿童干预前后脑功能和临床疗效复测，研究脑功能辅助评估、辅助诊断和功能分层方法，分析脑电、脑影像变化与社交沟通、语言、注意及情绪行为等核心功能变化的关系，形成可量化的脑功能和临床评价证据。
（2）完成系统集成及多中心临床示范，形成可复制、可推广的孤独症非侵入式脑机接口智能评估与精准干预方案。
（3）非侵入式脑机接口国家级建设试点相关标准≥1套。
（4）完成高质量论文≥2篇；培养研究生≥5人；申请专利≥3件。
（5）项目预期新增产值≥200万元。
三、资助经费
项目总投资400万元，申请科技资助200万元，自筹资金200万元。
	200
	申报单位须对本专题的整体研发内容和目标进行申报


























科技重大专项申报选题表（十）指南代码2026YZ0102
	所属重大专项名称
	选题
方向
	选题方向重点内容
	最高申请资助经费
（万元）
	要求

	脑机接口技术
	多模态融合感知驱动的帕金森病脑机接口关键技术研究
	一、主要研发内容
1.围绕侵入式脑机接口技术中长期稳定构筑对微创植入式柔软高分辨电极的需求，研究:柔软高分辨纤维电极的制备及跨脑区微创植入方案，高速无线信号传输模块开发及软、硬接口设计。
2.基于现有临床数据，同步局部场电位（LFP）及EEG等神经电生理信号与体征信号，形成帕金森病（PD）患者的个性化画像，为深脑刺激（DBS）参数优化提供临床疗效评估基础；建立静息态和任务态的多模态感知范式，构建PD患者特异性深层核团与皮层脑网络。
3.研究多模态神经特征及脑网络与临床疗效关系，构建个体化治疗窗预测模型、最优候选触点排序及刺激幅度、频率、脉宽参数推荐方法。
4.研制集成包括闭环神经感知、智能解码分析、触点评价的程控平台，开展辅助程控及临床评价。
二、预期指标
1.电极制备与信号采集
（1）完成柔软高分辨纤维电极设计与制备。电极直径≤200μm，杨氏模量≤1MPa，通道数≥60通道，电极位点尺寸≤100μm100μm，电极位点间隔≤200μm。
（2）完成后端传输模块设计与软硬接口构筑，实现LFP信号的稳定传输，传输速率≥2Mbps。 
（3）在PD大动物模型上实现跨脑区LFP长期稳定监测，模型动物数量≥3个，监测时长≥1年，并获得异常神经网络模式及闭环干预方案的实验依据。
2.智能解码与辅助程控系统
（1）实现PD核心特征参数的稳定采集，用户画像参数≥150项。提供可自定义不同体征人群画像生成能力，以及健康和PD人群对比的能力。
（2）治疗窗解码相关系数≥0.7，最优触点Top-1命中率≥70%、Top-2命中率≥90%。
（3）完成系统集成，支持个体影像重建与脑内核团、电极触点三维呈现。辅助程控后甜点重叠率对运动改善的预测效能≥20%。
3.科研与产业化产出
（1）申请专利≥5件，其中授权发明专利≥2件；发表国内外高水平学术论文≥10篇，培养博士、硕士研究生≥10名。
（2）项目预期新增产值≥200万元。
三、资助经费
项目总投资600万元，申请科技资助300万元、自筹300万元。
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	申报单位须对本专题的整体研发内容和目标进行申报
























科技重大专项申报选题表（十一）指南代码2026YZ0103
	所属重大专项名称
	选题
方向
	选题方向重点内容
	最高申请资助经费
（万元）
	要求

	重大疾病防治
	粒子放疗全流程治疗关键技术集成优化与临床应用
	一、主要研发内容：
依托自研粒子放疗平台，围绕“影像—计划—验证—递送—质控—临床”，开展攻关：
  1.全流程架构与装备协同接口。建立TPS、影像引导、运动检测、剂量验证、QA等与加速器、治疗头、360度旋转治疗设备的接口规范。
  2.自适应粒子治疗计划系统。研发基于多模态3D/4D影像、实现自动勾画、剂量计算、鲁棒优化与再计划的自适应TPS和标注化导出。
  3.海拉码视觉定位与体表呼吸运动检测。实现关键部件高精度定位，开展非接触呼吸监测与DIBH反馈，支撑精准摆位与运动管理。
  4.瞬发伽玛在线剂量验证。针对束流射程、位置偏差，实现可视化监测与实时剂量反馈。
  5.粒子束递送协同与运动管理。面向头颈、胸腹、盆腔肿瘤，建立定位—确认—监测—递送流程，降低分次间运动误差。
  6.计划验证、QA体系与临床规范化应用。建立端到端QA流程，围绕2—3个适应证开展临床前验证，制定临床路径与质控规范。
二、预期指标：
1.建成全流程治疗系统1套，完成联调与集成验证；
2.自适应治疗计划系统（TPS）1套，配准精度≤1mm，剂量误差≤2%，自动勾画（Dice≥0.90）、勾画≤30秒，自适应计划≤10分钟，3Dgamma验证通过率≥95%（2%/2mm）；
3.海拉码视觉定位与体表呼吸检测系统1套，空间定位≤0.5mm、重复定位≤0.3mm，呼吸采样率≥20Hz，支持DIBH引导；
4.瞬发伽玛在线剂量验证系统1套，支持PBS，空间分辨率≥2mm、探测效率≥0.3%、射程监测精度≤2mm（射程方向），≤2mm（垂直于射程的方向）；
5.建立端到端QA流程，完成≥2个适应证临床前验证及安全有效性评价，形成注册申报资料框架；
6.建成≥2个示范应用点，辐射带动3家以上医疗机构；
7.申请发明专利≥5项、软件著作权≥5项、标准≥1项、论文≥3篇，培养硕士及博士≥5名；
8.实施期内实现销售收入≥1500万元。
    三、资助经费
项目总投资2000万元，申请省科技资助500万元、自筹1500万元。
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	申报单位须对本专题的整体研发内容和目标进行申报

























附件3
省“揭榜挂帅（科技重大专项）”项目
申报承诺书
	
省“揭榜挂帅（科技重大专项）”项目
申报承诺
                       “揭榜挂帅”项目/科技重大专项项目配套资金不少于         万元。配套经费承诺在项目执行期内投入，且全部用于该项目的科技研发、技术攻关、成果转化等工作。
本次申报项目内容不存在多头申报和重复申报等情况，如有违反，本单位愿承担由此产生的一切法律责任及后果，并全额退还已获得的财政资助经费。


单位（盖章）：
日期：

备注：申报成果转化项目需增加不存在关联交易，项目资助经费单独设账、独立核算等承诺。
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